	Ф70/ДП-15

	Издание 6


Код регистрационный:_______________________________                              

АКТ ОТБОРА ПРОБ
по контролю качества воды
(заполняется отдельно на каждую пробу)
от « ____»  _______________   20_____ г.

На основании договора/контракта №______от_______ 

Наименование заказчика, его юридический, фактический, адрес, контактные данные 

_________________________________________________________________________________

Место отбора проб (адрес):_________________________________________________________

Наименование пробы:
1. Вода поверхностного водного объекта, используемого в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, для водоснабжения предприятий пищевой промышленности  (1 категория): 

□ в месте водозабора*

□ в месте контрольного створа*

□ поверхностный источник централизованного водоснабжения прочее*

□ для производственного водоснабжения

□ хозяйственного-бытового водопользования (в т.ч для горячего водоснабжения)

2. Вода поверхностного водного объекта для рекреационного водопользования (2 категория)
 поверхностный водный объект (участок), находящийся в черте населенных мест*;

 поверхностный водный объект для рекреационного водопользования*;

 поверхностный водный объект (участок) 2 категории, в месте контрольного створа*;

 водоем  в месте сброса сточных вод в черте населенного пункта*

3. Вода подземного водного объекта (скважины): 

 централизованного водоснабжения населения*; 

 водоснабжения предприятий пищевой промышленности*; 

 для производственного водоснабжения;

 не питьевого назначения (в т. ч.  для горячего водоснабжения);

4. Вода питьевая централизованного водоснабжения
□ хлорированная □ не хлорированная

□ перед подачей в распределительную сеть из поверхностного источника водоснабжения*

□  перед подачей в распределительную сеть из подземного  источника водоснабжения*

□ распределительная сеть у конечного потребителя*

□ распределительная сеть: вода после фильтра доочистки*

□ распределительная сеть на объектах транспортной инфраструктуры и транспорта 

□ распределительная сеть: прочее*

5. Вода горячая
  исходная вода для системы горячего водоснабжения;

 выход в сеть;

 магистральные сети и насосные станции (горячее в/с)

 вода горячая:  распределительная сеть*

6. Вода питьевая нецентрализованное водоснабжение
 колодец;

 трубчатый колодец (скважина);

 каптаж родников;

7. Питьевая вода в розлив, привозная питьевая вода, питьевая вода из накопительных емкостей*

НД на метод отбора:
 ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб» 
 ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных   распределительных системах»,
 ГОСТ 31942-2012 «Отбор проб для микробиологического анализа»

 МУК 4.2.2029-05 «Методические указания. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-вирусологический контроль водных объектов»
НД на объём лабораторных исследований и их оценку: 

( 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(
СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования. эксплуатации помещений, сооружений, оборудования и транспорта, также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

Условия транспортировки пробы: сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде 

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы________________

Температура воды _____________________


Рн_______
Дополнительная информация ______________________________________________________

Оборудование для отбора проб:_____________________________________________________

     Дата и время отбора:_____________________ Дата и время доставки:___________________

*входит в форму 18
	№ емкости
	Выбор показателя
	Показатель
	НД на метод исследования
	Объем пробы 
	Материал емкости
	Способ консервации и условия хранения
	Максимальный срок хранения

	
	
	Запах
	ГОСТ Р 57164
	500 см3
	Стекло 
	-
	6 ч

	
	
	
	ГОСТ 23268.1
	
	Стекло 
	-
	6 ч

	
	
	
	Ю.В. Новиков, К.О.

Ласточкина, З.Н. Болдина
"Методы определения
вредных веществ в воде
водоёмов"
	
	Стекло 
	-
	6 ч

	
	
	
	РД 52.24.496
	
	Стекло 
	-
	6 ч

	
	
	Привкус
	ГОСТ Р 57164
	
	Стекло 
	-
	6 ч

	
	
	Мутность
	ПНДФ 14.1:2:3:4.213
	
	Полимерный материал или стекло 
	-
	24 ч

	
	
	
	ГОСТ 57164
	
	
	
	

	
	
	Цветность
	ГОСТ 31868
	
	Полимерный материал или стекло 
	-
	24 ч

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:4.207
	
	
	
	

	
	
	Окраска/цвет (описание)
	Ю.В. Новиков, К.О.

Ласточкина, З.Н. Болдина
"Методы определения
вредных веществ в воде
водоёмов"
	100 см3
	Полимерный материал или стекло
	-
	проведение исследования в день отбора пробы

	
	
	Прозрачность
	ГОСТ 23268.1
	Не менее 200 см3
	Полимерный материал или стекло
	-
	4 ч

	
	
	Температура горячей воды 
	МУК 4.3.4061
	
	
	
	

	
	
	Водородный показатель
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121
	150 см3
	Полимерный материал или стекло
	Без консервации
	24 ч

	
	
	Полифосфаты
	ГОСТ 18309
	500 см3
	Полимерный материал или стекло 
	Без консервации 
	6 ч 

	
	
	
	
	
	
	Консервация хлороформом    3 – 4  см3
	72 ч 

	
	
	
	ПНД Ф 14.1.2.4.112
	
	
	Без консервации 
	6 ч 

	
	
	
	
	
	
	Консервация хлороформом    3 – 4  см3
	72 ч 

	
	
	Общая минерализация (сухой остаток)
	ПНДФ 14.1:2:4.114
	500 см3
	Полимерный материал или стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ГОСТ 18164
	300 см3
	
	При t 2 - 8°С
	72 ч

	
	
	Гидрокарбонаты
Карбонаты
	ГОСТ 31957
	200 см3
	Полимерный материал или стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Щелочность
	ГОСТ 31957
	200 см3
	Полимерный материал или стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Взвешенные вещества
	ПНДФ 14.1:2:3.110
	1000 см3
	Полимерный материал или стекло 
	Без консервации 
	48 ч 

	
	
	Аммиак (по азоту) и ион аммония
	ГОСТ 33045
	500 см3
	Пластик или 
стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:4.167
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 31869
	100 см3
	
	
	

	
	
	Нитраты
	ГОСТ 33045
	500 см3
	Полимерный 
материал или стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:4.157
	200 см3
	
	
	

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:3:4.282
	100 см3
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 31867
	100 см3
	
	
	48 ч 

	
	
	Нитриты
	ГОСТ 33045
	500 см3
	Полимерный 
материал или стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:4.157
	200 см3
	
	
	

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:3:4.282
	100 см3
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 31867
	100 см3
	
	
	

	
	
	Хром общий и (VI)
	ГОСТ 31956
	300 см3
	Полимерный материал 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954
	400 см3
	Полимерный материал или стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	
	
	
	консервация HCl  до pH ˂ 2
	1 месяц

	
	
	Кальций
	ПНДФ 14.1:2:4.167
	500 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч

	
	
	
	ГОСТ 31869
	100 см3
	
	
	

	
	
	
	РД 52.24.403
	500 см3
	
	
	


	
	
	
	ПНД Ф 14.1.2.3.95
	300 см3
	
	
	

	
	
	Железо общее
	ГОСТ 4011
	200 см3
	Полимерный материал или стекло
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:4.50
	500 см3
	
	консервация HCl  или  HNО3 
до pH ˂ 2
	1 месяц

	
	
	Сульфаты
	ПНДФ 14.1:2:4.157
	100 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:3:4.282
	100 см3
	
	
	

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2.159
	100 см3
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 31867
	100 см3
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 31940
	500 см3
	
	
	

	
	
	Хлориды
	ПНДФ 14.1:2:4.157
	100 см3
	Полимерный материал или стекло 
	Без консервации 
	1 месяц 

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:3:4.282
	100 см3
	
	
	

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:3.96-97
	300 см3 

для неокрашенных вод 400 см3

 для окрашенных
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 31867
	100 см3
	
	
	

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:3:4.111
	200 см3
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 4245
	100 см3
	
	
	

	
	
	Калий, натрий, литий, магний, стронций, барий, кальций
	ПНДФ 14.1:2:4.167
	100 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ГОСТ 31869
	100 см3
	
	
	

	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 31870, метод 1
	200 - 500 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	12 ч 

	
	
	
	
	
	
	консервация раствор  HNО3 
1:1  или HNО3 конц. до pH ˂ 2
	Не более 1 месяца

	
	
	Кадмий, кобальт, марганец, медь, молибден, никель, свинец, олово, селен, серебро, сурьма, цинк
	М 02-2406-13
	не менее 300 см3
	Полимерный материал или стекло
	Без консервации
	24 ч

	
	
	
	
	
	
	консервация 
HNО3 конц. до pH ˂ 2 (кроме цинка)
	5 суток

(кадмий, олово, селен, серебро, сурьма)

	
	
	
	
	
	
	
	14 суток остальные металлы

	
	
	Кадмий, медь, свинец, цинк
	ГОСТ 31866
	не менее 300 см3
	Полимерный материал или стекло
	Без консервации 
	12 ч 

	
	
	
	
	
	
	консервация 
HNО3 конц. до pH ˂ 2 (кроме цинка)
	5 суток

(кадмий, олово, селен, серебро, сурьма)

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:4.222
	
	
	Без консервации 
	12 ч 

	
	
	
	
	
	
	консервация 
HNО3 конц. до pH ˂ 2 (кроме цинка)
	5 суток

(кадмий, олово, селен, серебро, сурьма)

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:4.149
	
	
	Без консервации 
	12 ч 

	
	
	
	
	
	
	консервация 
HNО3 конц. до pH ˂ 2 (кроме цинка)
	5 суток

(кадмий, олово, селен, серебро, сурьма)

	
	
	Ртуть
	ПНДФ 14.1:2:4.243
	не менее 200 см3
	стекло
	консервация 1 см3   раствор бихромата калия 0,05 дм3 на каждые 100 см3 пробы
	14 суток остальные металлы

	
	
	Алюминий

	ГОСТ 18165
	100 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Марганец
	ГОСТ 4974
	1000 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	12 ч 

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:61
	200 см3
	
	консервация 
HNО3 конц. до pH ˂ 2 
	1 месяц

	
	
	Бор
	ПНДФ 14.1:2:4.36          (М 01-09-2005)
	100 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	72 ч 

	
	
	
	ГОСТ 31949
	100 см3
	
	
	

	
	
	Кремний (силикаты)
	ПНДФ 14.1:2:4.215
	150 см3
	Полимерный

материал 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	
	
	
	При t 2 - 8°С
	120 ч

	
	
	Фториды
	ПНДФ 14.1:2:4.157
	100 см3
	Полимерный

материал 
	Без консервации 
	1 месяц

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:3:4.218
	100 см3
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 4386
	100 см3
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 31867
	100 см3
	
	
	

	
	
	ХПК
	ГОСТ 31859
	100 см3
	Полимерный

материал или стекло
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	АПАВ
	ПНДФ 14.1:2:4.158
	100 см3
	стекло
	Без консервации 
	24 ч

	
	
	
	ГОСТ 31857
	
	
	
	

	
	
	Фенол (Гидроксибензол)*
	ПНДФ 14.1:2:4.182
	1000 см3
	Стекло
	Без консервации
	24 ч 

	
	
	БПК
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123
	1000 см3
	Полимерный материал или стекло 
	Без консервации 
	8 ч 

	
	
	БПК-5
	РД 52.24.420
	1000 см3
	
	
	

	
	
	Окисляемость перманганатная
	ГОСТ Р 55684
	200 см3
	стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ПНДФ 14.1:2:4.154
	200 см3
	
	
	

	
	
	Индекс токсичности
	ПНДФ Т 14.1:2:3:4.11 16.1:2.3:3.8
	50 см3
	
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	ПНДФ Т 14.1:2:4.15 16.1:2:2.3:3.13
	
	
	
	

	
	
	Йод
	М № 01-45
	100 см3
	Полимерный материал или стекло темного цвета
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	
	МУК 4.1.2223
	500 см3
	стекло темного цвета
	Без консервации
	24 ч

	
	
	Формальдегид*
	ПНДФ 14.1:2:4.187
	100 см3
	Стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Хлорорганические пестициды (ГХЦГ, ДДТ-сумма изомеров)
	ГОСТ 31858
	2000 см3
	Стекло 
	При t 2 - 5°С, хранить в темном месте
	48 ч 

	
	
	2,4Д - кислота
	ГОСТ 31941
	2000 см3
	Стекло
	При t 2 - 8°С хранить в темном месте
	72 ч

	
	
	Хлороформ (трихлорметан)*
	ГОСТ 31951
	Не менее 500 см3
	Стекло темного цвета
	Без консервации 
	48 ч 

	
	
	
	МУК 4.1.646
	Не менее 500 см3
	
	При t 2 - 5°С
	12 суток

	
	
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31860
	1000 см3
	Стекло темного цвета
	При t 2 - 6°С

в темноте
	7 суток

	
	
	Сероводород*
	ПНДФ 14.1:2:4.178
	1000 см3
	Стекло

Измерение температуры воды 
	Добавление уксуснокислого цинка. 

Если pH пробы ниже 8,5, добавляют гидроксид натрия 
	5 суток

	
	
	Цианиды
	ПНДФ 14.1:2:4.146
	500 см3
	Полимерный материал или стекло темного цвета
	Добавление натрия гидроксида до рН[image: image1.png]


12. Хранение в темном месте или в посуде из темного стекла 
	7 суток

	
	
	Бериллий
	М № 01-35
	200 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Кислород растворенный
	ПНДФ 14.1:2.101
	150-250 см3
	Кислородная склянка из темного стекла
	1-2 см3 щелочного р-ра калия йодистого

1-2 см3 р-ра марганца хлористого 42%
	24 ч

	
	
	
	РД 52.24.419
	100 см3
	
	
	

	
	
	Углекислота свободная, агрессивная
	Бурштейн А.И. «Методы санитарно-гигиенических исследований», Киев, 1950
	150 см3
	чистая склянка
	без консервантов, закрыть пробкой
	

	
	
	Нефтепродукты
	ПНДФ 14.1:2:4.128
	80 - 150 см3
	стекло
	Склянка, обработанная гексаном в лаборатории
	4 суток 

	
	
	Хлор остаточный свободный 
	МУ 09-2022/035
	100 см3
	Полимерный 

материал или стекло
	Без консервации
	4 ч

	
	
	
	ГОСТ 18190
	500 см3
	
	
	Проводить измерения сразу после отбора

	
	
	
	МВИ № 01.1:1.2.3-4.40
	
	Полимерный материал или стекло
	
	Проводить измерения сразу после отбора

	
	
	Хлор остаточный связанный
	МУ 09-2022/035
	100 см3
	Полимерный материал или стекло
	Без консервации
	4 ч

	
	
	
	ГОСТ 18190
	500 см3
	
	
	Проводить измерения сразу после отбора

	
	
	Хлор остаточный активный (общий)
	ГОСТ 18190
	500 см3
	Полимерный материал или стекло
	
	Проводить измерения сразу после отбора

	
	
	
	ГОСТ Р 55683
	500 см3
	Полимерный материал или стекло
	
	Проводить измерения сразу после отбора

	
	
	Удельная электрическая проводимость 

при 20º и 25º
	ГОСТ Р 58144        п. 8.15
	500 см3
	стекло
	
	

	
	
	ОМЧ
	МУК 4.2.3963


	1000 см3
	Стекло или полимерный материал, флакон или пакет стерильный
	при температуре 5±3°С 

Хлорированная вода 

 (10 мг тиосульфат натрия на 

500 см3)


	12 ч

	
	
	ОКБ
	МУК 4.2.3963
	
	
	
	18 ч 

	
	
	E.coli
	МУК 4.2.3963
	
	
	
	

	
	
	Энтерококки
	МУК 4.2.3963
	
	
	
	

	
	
	Колифаги
	МУК 4.2.3963
	
	
	
	72 ч

	
	
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	МУК 4.2.3963
	
	
	
	

	
	
	Шигеллы
	МУ МЗ СССР от 28.05.1980г
	2000 см3
	Стекло или полимерный материал, флакон или пакет стерильный
	
	18 ч

	
	
	
	МУК 4.2.3963 
	
	
	
	

	
	
	Сальмонеллы
	МУК 4.2.3963
	
	
	
	

	
	
	Pseudomonas aeruginosa 
(синегнойная палочка) 
	МУК 4.2.3963
МР утв. Минздравом СССР от 24.05.1984
	1000 см3
	
	
	12 ч

	
	
	Стафилококк (Staphylococcus) 
	МУК 4.2.3963
	
	
	
	18 ч

	
	
	Legionella spp.
	МУК 4.2.3963
	1000 см3
	
	
	24 ч

	
	
	Яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших
	Вода  поверхностных водоемов МУК 4.2.1884 (пункты 3.3-3.6)

Остальная вода МУК 4.2.2314
	Поверхностная вода 

25 дм3 

Питьевая вода 

 50 дм3 

Сточная вода 

 10 дм3
	Канистры
	при температуре 
5 ± 20°С 


	24 ч

	
	
	Яйца и личинки гельминтов
	
	
	
	
	

	
	
	Цисты патогенных кишечных простейших
	
	
	
	
	

	
	
	Жизнеспособные яйца гельминтов
	
	
	
	
	

	
	
	Ооцисты криптоспоридий           (ооцисты патогенных кишечных простейших)
	Вода  поверхностных водоемов МУК 4.2.1884 (пункты 3.3-3.6)

Остальная вода МУК 4.2.2314-08
	
	
	
	

	
	
	Суммарная альфа- и бета-активность
	МРК ФГУП «ВИМС» № 40073.3Г178/01.00294-2010 от 22.04.2013 ФР.1.40.2013.15386
	2 дм3
	полимерный материал
	Без консервации
	24ч – 48ч

	
	
	
	
	
	
	консервация 20 мл 50% азотной кислоты на  1 л пробы
	7 суток

	
	
	Удельная активность радона-222 в воде**
	МИ НТЦ «РАДЭК» № 126/210-(01.00250-2008)-2011 от 03.05.2011

ФР.1.38.2011.10033
	2 дм3
	Стекло или полимерный материал
	Охлаждение до температуры 2°С-10°С
	48 ч

	
	
	Радионуклиидный анализ
	МИ ФГУП «ВИМС»№ 40073.3Г174/01.00294-2010 от 22.04.2013; ФР.1.40.2013.15382
	15 дм3
	Стекло или полимерный материал
	Без консервации
	24ч – 48ч

	
	
	
	МИ ФГУП «ВИМС»№ 40073.3Г188/01.00294-2010 от 22.04.2013; ФР.1.40.2013.15397
	
	
	
	

	
	
	
	МИ ФГУП «ВИМС» № 40073.3Г181/01.00294-2010 от 22.04.2013; ФР.1.40.2013.15389
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	консервация 20 мл 50% азотной кислоты на 

 1 л пробы
	14 суток

	
	
	Возбудители холеры
	МУК 4.2.3745
	1 дм3
	Стекло, стерильный флакон
	
	

	
	
	Энтеровирусы
	МУК 4.2.2029 
(пункты 2.2.5; 2.3; 5.5.3)
	10 дм3
или сорбционный фильтр-пакет
	Пластмассовая канистра
Сточная вода – только фильтр-пакет
	1 месяц, при температуре минус 70°С, (допускаемая минус 20°С)
	Пробу исследует сразу же после доставки в лабораторию. При температуре 4°С срок хранения пробы не более 1-х суток



	
	
	Антиген ротавирусов
	МУК 4.2.2029 
(пункты 2.2.5; 2.3; 5.5.3)
	
	
	
	

	
	
	Антиген вируса гепатита А
	МУК 4.2.2029 
(пункты 2.2.5; 2.3; 5.5.3)
	
	
	
	

	
	
	ОКИ-скрин Выявление и дифференциация ДНК (РНК) 8-ми возбудителей: рода Шигелла и энтероинвазивных E.Coli, Сальмонелла, термофильных Кампилобактерий, аденовирусов группы F, ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов
	Инструкция по применению набора реагентов

для  выявления и дифференциация ДНК (РНК  рода Шигелла и энтероинвазивных E.Coli, Сальмонелла, термофильных Кампилобактерий, аденовирусов группы F, ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов
	
	
	
	

	
	
	Выявление РНК, ДНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов
	Инструкция по применению набора реагентов

Для  выявления и дифференциация РНК,ДНК  аденовирусов группы F, ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов
	
	
	
	

	
	
	Выявление и дифференциация ДНК бактерий  рода Шигелла и энтероинвазивных E.Coli, Сальмонелла, термофильных Кампилобактерий
	Инструкция по применению набора реагентов

для  выявления возбудителей бактериальных кишечных  инфекций методом ПЦР
	
	
	
	


* При определении легколетучих  соединений, емкость следует заполнить водой полностью  с небольшим  

    переливом, а затем немедленно плотно закрыть.

** Емкость с пробой транспортируют в горизонтальном положении или в перевернутом вниз крышкой.
 Должность, Ф.И.О. проводившего отбор ________________             _________________(подпись)

Контактный телефон, E.mail_____________________________________________________

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

_________________________________________________            _________________(подпись)
№ пробы/


количество емкостей
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