	Ф72/ДП-15

	Издание 6


Код регистрационный:_______________________________

АКТ ОТБОРА ПРОБ

воды дистиллированной

 (заполняется отдельно на каждую пробу)
от « _______________»     20_____ г.

     Цель исследования: ( Прочие пробы по договорам
                        ( Производственный контроль по договорам
На основании договора №______от_______Срок исполнения до:___________

Наименование заказчика, его юридический, фактический, адрес, контактные данные (телефон, эл. почта)

_________________________________________________________________________

Место отбора проб и адрес:________________________________________________

Наименование пробы:

Вода дистиллированная*
НД на метод отбора:
 ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия» 

НД на объём лабораторных исследований и их оценку: 

 ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия» 
Условия транспортировки пробы: сумка-контейнер с хладагентом, в опечатанном виде 

Температура в сумке-холодильнике на момент доставки пробы________________

Температура воды _____________________


Рн_______
Дополнительная информация ______________________________________________________

Оборудование для отбора проб:_____________________________________________________
     Дата и время отбора:_____________________ Дата и время доставки:___________________
*входит в форму 18
	№ емкости
	Выбор показателя
	Показатель
	НД на метод исследования
	Объем пробы 
	Материал емкости
	Способ консервации и условия хранения
	Максимальный срок хранения

	
	
	Запах
	ГОСТ Р 57164
	
	Стекло
	
	6 ч

	
	
	Внешний вид
	ГОСТ 23268.1
	500 см3
	Полимерный материал или стекло 
	-
	24 ч

	
	
	Водородный показатель рН
	ГОСТ Р 58144, 

п. 8.12
	150 см3
	Полимерный материал или стекло
	Без консервации
	24 ч

	
	
	Массовая концентрация остатка после выпаривания
	ГОСТ 27026, п. 2
	500 см3
	Полимерный материал или стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Массовая концентрация ионов аммония
	ГОСТ 6709, п.3.5
	500 см3
	Пластик или 
стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Массовая концентрация нитрат-ионов
	ГОСТ 33045, метод Д
	200 см3
	Полимерный 
материал или стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Массовая концентрация кальция
	ГОСТ 31869, метод Б
	500 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Массовая концентрация железа 
	ГОСТ 31870 метод 1
	250 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Массовая концентрация сульфат-ионов
	ГОСТ 31867, п. 5
	500 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Массовая концентрация хлорид-ионов
	ГОСТ 6709, п.3.8
	400 см3
	Полимерный материал или стекло 
	Без консервации 
	1 мес 

	
	
	Массовая концентрация меди
	ГОСТ 31870 метод 1
	300 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Массовая концентрация свинца
	ГОСТ 31870 метод 1
	
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Массовая концентрация  цинка
	ГОСТ 31870 метод 1
	
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Массовая концентрация алюминия
	ГОСТ 18165, метод Б
	200 см3
	Полимерный материал
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Содержание веществ, восстанавливающих калий марганцевокислый
	ГОСТ Р 58144, п. 8.12
	500 см3
	Полимерный 
материал или стекло 
	Без консервации 
	24 ч 

	
	
	Удельная электрическая проводимость при  

t 20ºС
	ГОСТ Р 58144, 

п. 8.15
	250 см3
	Полимерный 
материал или стекло
	Без консервации 
	24 ч 


Должность, Ф.И.О. проводившего отбор 

_________________________________________________             _________________(подпись)
Контактный телефон, E.mail_____________________________________________

Должность, Ф.И.О. сотрудника ИЛ, принявшего пробы

_________________________________________________            _________________(подпись)
№ пробы/


количество емкостей
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